# TL96

# Basic startup procedure:

1. Fuel Tank ................ Full
2. Park brake ............... Pulled
3. Battery .................. On
4. FlyDat ................... On
5. Fuel ..................... Open
6. Magneto L/R .............. On
7. Starter .................. Press
8. iPad ..................... On
9. Flaps .................... Down (for takeoff)


# Basic shutdown procedure:


1. Park brake ............... Pulled
2. Flaps .................... Up
3. iPad ..................... Off
4. Fuel lever ............... Closed
5. Magneto L/R .............. Off
6. FlyDat ................... Off
7. Battery .................. Off


# The Transponder can be de-/activated via the iPad


# Note: you no longer need to press middle mouse button to turn off switches, except for the flaps lever
